АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОНОНСКОЕ»

Постановление

23 апреля 2014 № 14

с.Ононское

**О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Ононское» и правила расчета**

В целях реализации статей 12, 33 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельный законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения «Ононское», **постановляю:**

* 1. Установить нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Ононское» в размерах:

109,0 тыс.руб. – содержание

99,9 тыс.руб. – на ремонт

499,1 тыс.руб. – на капитальный ремонт

* 1. Утвердить Правила расчета финансовых затрат на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Ононское».
  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава сельского поселения «Ононское» А.И.Павлов

Приложение к постановлению

Администрации сельского

поселения «Ононское»

от 23 апреля 2014 г. № 14

**Расчет финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Ононское» и правилах их расчета**

1.Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера ассигнований сельского поселения «Ононское», предусматривают на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на 2014 год и последующие годы.

2.В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дорогие местного значения определяются приведенные нормативы (Н прив. Кап.рем., Н прив. Рем.Н прив.сод.), рассчитываются по формуле:

Н прив = Н х Ккат. Х Кдеф., где

Н – установленный норматив денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения V категории;

Ккат – индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения или индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог местного значения на год планирования;

Кдеф – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости категорий работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям , согласно таблице 1:

**Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям**

Категории автомобильных дорог местного значения

автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IV | V |
| Содержание | 1,05 | 1,0 |
| Ремонт | 1,37 | 1,0 |
| Капитальный ремонт | 1,46 | 1,0 |

3.Определение размера ассигнований из местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется по формулам:

А) Акап.рем.= Нприв.кап.рем. х Ктерр. Х Lкап.рем., где

Акап.рем – размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории(тыс.руб.)

Нприв.кап.рем – приведенный норматив денежных затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории(тыс.руб./км.)

Ктерр - территориальный коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости выполнения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения;

Lкап.рем – расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования;

Б) Арем = Нприв..рем х Ктерр. Х Lкап.рем.,где

А.рем – размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории(тыс.руб.)

Нприв..рем – приведенный норматив денежных затрат на работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории(тыс.руб./км.)

L.рем – расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования;

Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог.

4. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле:

Асод = Нприв..сод х Ктерр. Сод.Х L., где

А.сод – размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории(тыс.руб.)

Нприв..сод.– приведенный норматив денежных затрат на работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории(тыс.руб./км.)

Ктерр сод.- территориальный коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости выполнения работ по содержанию автомобильных дорог местного значения;

L. – протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому подлежащих ремонту на год планирования;

Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог, расположенных в поселении.

5.Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах значение определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям дорог в поселении.

6.Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории принимается по данным статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции строительства в течении года, предшествующего планируемому периоду.

7.Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории в поселении , подлежащих капитальному ремонту на планирования( Lкап.рем.,), определяется по формуле:

Lкап.рем. = L / Ткап.рем. - Lрек. , где

Т кап.рем. – нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог каждой категории согласно таблице 2

Lрек – протяженность автомобильных дорог местного значения соответствующей категории в поселении , намеченных к реконструкции на год планирования (км/год)

8. .Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории в поселении , подлежащих ремонту на год планирования( L.рем.,), определяется по формуле:

L.рем. = L / Т.рем. - ( Lрек. + Lкап.рем) , где

Т рем - нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог каждой категории согласно таблице 2

**Нормативные межремонтные сроки(лет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид ремонта | IV | V |
|  |  |  |
| Капитальный ремонт | 12 | 10 |
| ремонт | 6 | 5 |